TABELARNI PREGLED OBJEKATA PO ZONAMA

**ZONA I**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Bina | Maksimalno 100m2 |  |
| 2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge - suvenirnica | P = 12m2 | Reprezentativna arhitektura, konkursno rešenje  Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge - suvenirnica | P = 12m2 | Reprezentativna arhitektura, konkursno rešenje  Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara |
| 4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Mobilno klizalište | P= 280m2 |  |
| 5 | Otvorena površina  u funkciji privremenog objekta | 1113 KO Bijelo Polje | Dječje igralište | P= 260m2 |  |
| 6 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1113 KO Bijelo Polje | Dječje igralište | P= 260m2 |  |
| 7 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1113 KO Bijelo Polje | Pijaca | P= 500m2 |  |
| 8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=10m2 | Za trgovinu i usluge  Objedinjavanje lokacije 10 i 11 iz važećeg Programa |
| 11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1074/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=37m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima bež boje. |
| 12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimal4no 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 13 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 16 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m2 |  |
| 17 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m2 |  |
| 18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | R maksimalno 1m |  |
| 19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | 0,50m x 1,20m |  |
| 20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | 0,50m x 1,20m |  |
| 21 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | R maksimalno 1m |  |
| 22 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1799/1 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | R maksimalno 1m |  |
| 23 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1115 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | R maksimalno 1m |  |
| 24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,17m x 1,75m |  |
| 25 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1075 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,17m x 1,75m |  |
| 26 | Nepokretni privremeni objekat | 1130/1 KO Bijelo Polje | Bilbor(alternativno led display) | 4.00m x 3.00m | Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara |
| 27 | Nepokretni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 28 | Nepokretni privremeni objekat | 1799/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1147/6 KO Bijelo Polje | Bankomat | 2,50m x 1,50mx0,80m |  |
| 30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1065 KO Bijelo Polje | Bankomat | 2,50m x 1,50mx0,80m |  |
| 31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1111/1 KO Bijelo Polje | Bankomat | 2,50m x 1,50mx0,80m |  |
| 32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1111/2 KO Bijelo Polje | Bankomat | 2,50m x 1,50mx0,80m |  |
| 33 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1115 KO Bijelo Polje | Bankomat | 2,50m x 1,50mx0,80m |  |
| 34 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=89m2 | Tende nijesu predviđene |
| 35 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=32m2 | Tende nijesu predviđene |
| 36 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=52m2 | Tende nijesu predviđene |
| 37 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=97m2 | Tende nijesu predviđene |
| 38 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=76m2 | Tende nijesu predviđene |
| 39 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=73m2 | Tende nijesu predviđene |
| 40 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=70m2 | Tende nijesu predviđene |
| 41 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=48m2 | Tende nijesu predviđene |
| 42 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=59m2 | Tende nijesu predviđene |
| 43 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=22m2 | Tende nijesu predviđene |
| 44 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=33m2 | Tende nijesu predviđene |
| 45 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=34m2 | Tende nijesu predviđene |
| 46 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=26m2 | Tende nijesu predviđene |
| 47 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=22m2 | Tende nijesu predviđene |
| 48 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=29m2 | Tende nijesu predviđene |
| 49 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=14m2 | Tende nijesu predviđene |
| 50 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=31m2 | Tende nijesu predviđene |
| 51 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=17m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 52 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=17m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 53 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=18m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 54 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=24m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 55 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=19m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 56 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=54m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 57 | Montažno demontažni privremeni objekat | 991 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=87m2 | Tende nijesu predviđene |
| 58 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=22m2 | Zadržavanje postojeće tende, u slučaju izmjene suncobrani |
| 59 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1074/1 KO Bijelo Polje | Stanica za punjenje električnih vozila | P=13m2 | Tipski objekat postavljen na postojećoj podlozi. |
| 60 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=26m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 61 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=9m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 62 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=24m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 63 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=24m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 64 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=23m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 65 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=7m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 66 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=59m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima u bež boji. Tende nijesu predviđene |
| 67 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 68 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 69 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 70 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 71 | Pokretni privremeni objekat | 1130/2 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 72 | Pokretni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat | Maksimalno 2m² |  |
| 73 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,30m x 2,10m |  |
| 74 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,30m x 2,10m |  |
| 75 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,17m x 1,75m |  |
| 76 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Reklamni pano | 1,17m x 1,75m |  |
| 77 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1113 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | 4,00mx4,00m |  |
| 78 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1130/1 KO Bijelo Polje | Dječje igralište | P = 260m2 |  |

**ZONA II**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1660 KO Bijelo Polje | Hala i hangar - muzejski depo | Maksimalno 80m2 |  |
| 2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1117/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=9 m2 | Za prodaju štampe |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1117/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=10m2 | Za trgovinu i usluge  Objedinjavanje lokacije 3 i 4 iz važećeg Programa |
| 4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1117/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=9 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1138/8 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1138/8 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1138/8 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 8 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1138/8 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1156/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 12 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1156/1KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 12 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 974/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 20 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 974/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 20 m2 | Za trgovinu i usluge |
| 13 | Montažno demontažni privremeni objekat | 190 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 9 m2 | Za prodaju štampe |
| 14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 304 KO Bijelo Polje | Kiosk | P= 4 m2 | Za prodaju štampe |
| 15 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1138/7 KO Bijelo Polje | Sanitarni objekat | Maksimalno 24m2 |  |
| 16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 190/1 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 45m2 |  |
| 17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 190/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 30m2 |  |
| 18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 190/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 30m2 |  |
| 19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 190/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 30m2 |  |
| 20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 193 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 54m2 |  |
| 21 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 194 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 54m2 |  |
| 22 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 195 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 54m2 |  |
| 24 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 363 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge ili ugostiteljski objekat | Maksimalno 54m2 |  |
| 25 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 361/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge ili ugostiteljski objekat | Maksimalno 54m2 |  |
| 26 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 361/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge ili ugostiteljski objekat | Maksimalno 54m2 |  |
| 28 | Montažno demontažni privremeni objekat | 425 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 36m2 |  |
| 29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 304 KO Bijelo Polje | Oglasni pano | R maksimalno 1m2 |  |
| 30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 194 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 31m2 |  |
| 31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1132/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 64m2 |  |
| 32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1304 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 20m2 |  |
| 33 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1643/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 48m2 |  |
| 34 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1057 i 1056 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 31m2 |  |
| 35 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1056 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 33m2 |  |
| 36 | Montažno demontažni privremeni objekat | 974/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 5m2 |  |
| 37 | Montažno demontažni privremeni objekat | 974/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 5m2 |  |
| 38 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 39 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 40 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 41 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 42 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 43 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 44 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 18m2 |  |
| 45 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 46 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 47 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 18m2 |  |
| 48 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 49 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 50 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 51 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 52 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 53 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1158 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 |  |
| 54 | Montažno demontažni privremeni objekat | 441 i 2348/3KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 55 | Montažno demontažni privremeni objekat | 156/1 i djelovi 156/2, 155/3 i 154/1 KO Bijelo Polje | Montažna parking garaža | Maksimalno 2000m2 | Objekat metalne kontrukcije, kosog ili ravnog krova, sa fasadom od montažno demontažnih prefabrikobanih elemenata ili bez fasade. |
| 56 | Nepokretni privremeni objekat | 1137/2 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 57 | Nepokretni privremeni objekat | 1137/2 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 58 | Nepokretni privremeni objekat | 1137/2 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 61 | Montažno demontažni privremeni objekat | 985/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25m2 | Na postojećoj betonskoj podlozi terasa natkrivena suncobranima |
| 63 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1137/1 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 80m2 | Čelična konstrukcija. Fasada u kombinaciji metal - staklo. |
| 64 | Montažno demontažni privremeni objekat | 188 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 80 m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa susjednim objektima na istoj parceli. |
| 65 | Nepokretni privremeni objekat | 1348 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | 5mx7m | Zadržavanje postojećeg privremenog objekta uz usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa susjednim objektima na istoj parceli. |
| 66 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1146/1,1145 i 1138/15 KO Bijelo Polje | Montažni objekat za pranje vozila | Maksimalno 100m2 | Sve upotrebljene vode prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom. |
| 67 | Montažno demontažni privremeni objekat | 212/1 KO Bijelo Polje | Montažna parking garaža | P=48m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa objektom na parceli. |
| 69 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 303/3 KO Bijelo Polje | Privremeno skladište otpada | Vaga P≈60m2  Prijemna kućica  maksimalno 35m2 | Na lokaciji se predviđa montažno – demontažna vaga sa kućicom za mjerenje otpada koji se odlaže na drugoj lokaciji.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 70 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1292/1 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | P=50m2 | Od trajnih materijala, metalne konstrukcije, ispune od sendvič panela i fasadnih laminata. Dvovodni kosi krov ili jednovodni skriveni. Usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa objektom na parceli.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 71 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1292/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=30m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima ili tendom. |
| 72 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1263 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=36m²zatvorena  P=8m²otvorena | Na postojećoj podlozi terasa. |
| 74 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1654/1 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | P=11 m² | Usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa susjednim objektima na istoj parceli. |
| 75 | Montažno demontažni privremeni objekat | 487 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=7.5m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene bijelom bojom. |
| 76 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1350 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=12m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene bijelom bojom. |
| 77 | Montažno demontažni privremeni objekat | 356 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=12m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 78 | Montažno demontažni privremeni objekat | 295/1 KO Bijelo Polje | Montažna parking garaža | P=12m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa objektom na parceli. |
| 79 | Nepokretni privremeni objekat | 1799/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 80 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1350 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=36m² | Na postojećoj podlozi terasa sa šankom, natkrivena suncobranima. |
| 81 | Nepokretni privremeni objekat | 1799/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 82 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1156/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=6m² | Na postojećoj podlozi terasa sa šankom, natkrivena suncobranima. |
| 83 | Nepokretni privremeni objekat | 304 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |

**ZONA III**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1, 2354 KO Bijelo Polje | Pasarela | Dužina oko 100m |  |
| 2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Spasilačka osmatračnica | P=3m2 |  |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Pokretna toaletna kabina | P=3m2 |  |
| 4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Kabina za presvlačenje | P=4m2 |  |
| 5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Plažni tuševi | P=4m2 |  |
| 6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 152/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 50m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 8 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1392 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge ili ugostiteljski objekat | Maksimalno 74 m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1618/1 KO Bijelo Polje | Mjerno mjesto-stanica | Maksimalno 71 m2 |  |
| 10 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1618/1 KO Bijelo Polje | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 1060 m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1930 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 36 m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1930 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 36m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 13 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1803/21KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 15m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 14 | Montažno demontažni privremeni objekat | 825/76, 825/77, 825/78, 825/27 i 825/24 KO Bijelo Polje | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 1060m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 15 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 859 KO Bijelo Polje | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 1060 m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 833/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 28m2 |  |
| 17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 837 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 35m2 |  |
| 18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1801/2 KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 19 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1918 KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1930 KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 21 | Montažno demontažni privremeni objekat | 833/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=4m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene bijelom bojom sa detaljima druge boje. |
| 22 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1453/4 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=40m² | Uz saglasnost stanara zgrade.  Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima. Tenda nije predviđena. |
| 23 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1803/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=25m² | Uz saglasnost stanara zgrade.  Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima. Tenda nije predviđena. |
| 24 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1885/1 i 1885/4 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=36m² | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima ili tendom. |
| 25 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1599/1 KO Bijelo Polje | Dječje igralište | Maksimalno 45 m2 | Uz saglasnost stanara zgrade.  Montira se na postojećoj podlozi od materijala otpornih na mehaničke uticaje sa svim neophodnim atestima. |
| 26 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1599/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P= 27 m2 | Uz saglasnost stanara zgrade.  Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima. |
| 27 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1546 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=12m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene bijelom bojom sa detaljima druge boje. |
| 28 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1379/1 i 1379/2 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | P=72 m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena tendom. |
| 29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1483/3 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=20m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1548/2 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=8m2 | Kiosk za štampu. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1357/2 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=6m2 | Kiosk za štampu. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 32 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1361/2 KO Bijelo Polje | Privremeno parkiralište | Sa jednim ulazom sa saobraćajnice, na raspoloživoj površini u nivou saobraćajnice, bez promene konfiguracije terena, ako se postavlja kiosk, mora biti na min. 5m udaljen od saobraćajnice |  |
| 33 | Nepokretni privremeni objekat | 2244/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 34 | Nepokretni privremeni objekat | 2244/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 35 | Nepokretni privremeni objekat | 3630/3 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |

**ZONA IV**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Spasilačka osmatračnica | P=3m2 |  |
| 2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Pokretna toaletna kabina | P=3m2 |  |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Kabina za presvlačenje | P=4m2 |  |
| 4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Plažni tuševi | P=4m2 |  |
| 5 | Nepokretni privremeni objekat | 2134/1 i 2134/18KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge ili ugostiteljski objekat | Maksimalno BGP 3000m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2222/2KO Bijelo Polje | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | Maksimalno 100m2 | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 7 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2222/2 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 50m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 8 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 2351,2352 i 76 KO Bijelo Polje | Sportski objekat - otvoreni teren | Maksimalno 3000m2 |  |
| 9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 16/2 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 34m2 |  |
| 10 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 15/1 i 12/1 KO Bijelo Polje | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 1250m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 11 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 471 KO Resnik | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 1060m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 12 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 26 KO Nedakusi | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 660m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 13 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 29 KO Nedakusi | Sportski objekat - otvoreni teren | Maksimalno 380m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 14 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 9 KO Nedakusi | Pčelinjak | Maksimalno 300m2 |  |
| 15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 9 KO Nedakusi | Hala i hangar | Maksimalno 80m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 9 KO Nedakusi | Montažna parking garaža | Maksimalno 30m2 |  |
| 17 | Montažno demontažni privremeni objekat | 90/23 KO Nedakusi | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 77m2 |  |
| 18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 136 KO Nedakusi | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 21m2 |  |
| 19 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 919 KO Potkrajci | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 800m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1240 KO Zaton | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | Maksimalno 150m2 | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 21 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1240 KO Zaton | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno BGP 1000m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 22 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1240 KO Zaton | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | Maksimalno 200m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 23 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1240 KO Zaton | Sportski objekat-otvoreni teren | Maksimalno 300m2 |  |
| 24 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 848 KO Bistrica | Uzgajalište riba | Maksimalno 600m2 | Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 25 | Nepokretni privremeni objekat | 9 KO Nedakusi | Vikend kućica | Maksimalno 60m2 | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 26 | Montažno demontažni privremeni objekat | 841 KO Bistrica | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 27 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1564 KO Lozna | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 |  |
| 28 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3595 KO Grab | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 29 | Montažno demontažni privremeni objekat | 592 KO Tomaševo | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj |
| 30 | Montažno demontažni privremeni objekat | 343/1 KO Kanje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Uz saglasnost nadležnog državnog organa |
| 31 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2350/1 KO Bijelo Polje | Otvoreni šank | Maksimalno 6m² | Izgledom uklopljen u ambijent lokacije |
| 32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 630 KO Bijelo Polje | Nadstrešnica za odmor posjetilaca | 6m x 4m | Drvena konstrukcija, krovni pokrivač crijep. |
| 33 | Montažno demontažni privremeni objekat | 594 KO Bijelo Polje | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | 14m x 6 m | Objekat konstrukcije od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 34 | Montažno demontažni privremeni objekat | 321 i 322 KO Resnik | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | 20m x 40m | Konstrukcija od montažnih elemenata, zidovi i krovni pokrivač od impregniranog ili plastificiranog platna.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 35 | Montažno demontažni privremeni objekat | 498 KO Resnik | Natkriveni zatvoreni sportski objekat | 37m x 17m x 5m | Konstrukcija od montažnih elemenata, zidovi i krovni pokrivač od impregniranog ili plastificiranog platna. |
| 36 | Montažno demontažni privremeni objekat | 264 KO Nedakusi | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 37 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2161, 2162 i 2163 KO Bijelo Polje | Hala i hangar | Maksimalno 240m | Konstrukcija čelična ili armirano betonska, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 38 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3789/2 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=12.5m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Tipski objekat ili od PVC aluminijuma pocinčanog čelika. Fasada i krovni pokrivač aluminijski ili čelični pocinčani lim. |
| 39 | Nepokretni privremeni objekat | 2236/1 i 2237 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | P=BGP300m2 | Uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj.  Od trajnih materijala, metalne konstrukcije, ispune od sendvič panela i fasadnih laminata. Dvovodni kosi krov ili jednovodni skriveni. Krovni pokrivač aluminijski ili čelični lim u boji.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 40 | Montažno demontažni privremeni objekat | 90/21 KO Nedakusi | Kiosk | P=12m2 | Objekat za trgovinu i usluge. Tipski objekat ili od PVC aluminijuma pocinčanog čelika. Fasada i krovni pokrivač aluminijski ili čelični pocinčani lim. |
| 41 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2244/1 KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 42 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2244/1 KO Bijelo Polje | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 43 | Montažno demontažni privremeni objekat | 279/1 KO Ravna Rijeka | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 44 | Montažno demontažni privremeni objekat | 279/1 KO Ravna Rijeka | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 45 | Montažno demontažni privremeni objekat | 282/2 KO Ravna Rijeka | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Tipska modularna nadstrešnica, uz uslove i saglasnost Uprave za saobraćaj. |
| 46 | Montažno demontažni privremeni objekat | 180/3 KO Resnik | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 38m2 | Na postojećoj podlozi, terasa natkrivena suncobranima u bež boji |
| 47 | Nepokretni privremeni objekat | 264 KO Nedakusi | Privremeni ugostiteljski objekat | P=35m2 | Zadržavanje postojećeg drvenog objekta, građevinska linija prema postojećem objektu.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 48 | Montažno demontažni privremeni objekat | 264 KO Nedakusi | Ugostiteljska terasa | P=14m2 | Ispod postojeće nadstrešnice na drvenoj podlozi |
| 49 | Montažno demontažni privremeni objekat | 573/1 KO Bijelo Polje | Montažna parking garaža | P=52 m2 | Objekat metalne kontrukcije, kosog ili ravnog krova |
| 50 | Nepokretni privremeni objekat | 48/5 KO Bijelo Polje | Objekat za trgovinu i usluge | P=32 m2 | Zadržavanje postojećeg objekta, obnova fasade sa detaljima od kamena ili drveta. Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 51 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2145/1 KO Bijelo Polje | Kiosk | P=9 m2 | Za prodaju štampe |
| 52 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1139/1 KO Zaton | Uzgajalište riba | P=600m2 | U prirodnom zemljanom udubljenju.  Kvalitet voda u vodotoku mora biti na istom nivou kao i uzvodno od ribnjaka. |
| 53 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1415/1 KO Zaton | Hala i hangar | Maksimalno 40 m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni. Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 54 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2225/2 KO Bijelo Polje | Kiosk | Maksimalno 12 m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 55 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2201/2 i 2202/1 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 12 m2 | Zadržavanje postojećeg privremenog objekta uz usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa susjednim objektima na istoj parceli. Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 56 | Montažno demontažni privremeni objekat | 77/4 KO Nedakusi | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 40m2 | Čelična konstrukcija. Fasada u kombinaciji metal - staklo.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 57 | Montažno demontažni privremeni objekat | 625/14 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 25 m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima ili tendom. |
| 58 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1225 KO Zaton | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | Maksimalno 150m2 | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 59 | Montažno demontažni privremeni objekat | 768 KO Potkrajci | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 120m2 | Čelična konstrukcija. Fasada u kombinaciji metal - staklo.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 60 | Montažno demontažni privremeni objekat | 257/4 KO Resnik | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 55m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena suncobranima ili tendom. |
| 62 | Montažno demontažni privremeni objekat | 432/8 KO Resnik | Hala i hangar | Maksimalno 80 m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 63 | Montažno demontažni privremeni objekat | 91/5 KO Nedakusi | Montažni objekat za pranje vozila | Maksimalno 250m2 | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 64 | Montažno demontažni privremeni objekat | 770/1 KO Potkrajci | Objekat za trgovinu i usluge | Maksimalno 40m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. |
| 65 | Nepokretni privremeni objekat | 264 KO Nedakusi | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 66 | Nepokretni privremeni objekat | 469/3 KO Resnik | Privremeni ugostiteljski objekat | 10mx8m | Zadržavanje postojećeg privremenog objekta uz usaglašavanje u pogledu materijalizacije sa susjednim objektima. |
| 67 | Nepokretni privremeni objekat | 82 KO Bijelo Polje | Hala i hangar | P=200m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 78 | Nepokretni privremeni objekat | 3632/2 KO Bijelo Polje | Vikend kućica | P=50 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 79 | Nepokretni privremeni objekat | 3632/2 KO Bijelo Polje | Vikend kućica | P=50 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 80 | Nepokretni privremeni objekat | 3632/2 KO Bijelo Polje | Vikend kućica | P=50 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 81 | Montažno demontažni privremeni objekat | 136 KO Nedakusi | Kiosk | P=6m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 82 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 83 | Montažno demontažni privremeni objekat | 117/2 KO Nedakusi | Kiosk | P=12m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 84 | Nepokretni privremeni objekat | 24 KO Bijelo Polje | Bilbord | Maksimalno 3.0mx6.0m |  |
| 85 | Montažno demontažni privremeni objekat | 285 KO Resnik | Montažna parking garaža | 10.0mx10.0m |  |
| 86 | Nepokretni privremeni objekat | 2466 KO Zaton | Vikend kućica | P=30 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 87 | Nepokretni privremeni objekat | 2466 KO Zaton | Vikend kućica | P=30 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 88 | Nepokretni privremeni objekat | 2466 KO Zaton | Vikend kućica | P=30 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 89 | Nepokretni privremeni objekat | 2466 KO Zaton | Vikend kućica | P=30 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 90 | Nepokretni privremeni objekat | 2466 KO Zaton | Vikend kućica | P=30 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 91 | Montažno demontažni privremeni objekat | 969/4 KO Potkrajci | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | 100 m2 | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 92 | Montažno demontažni privremeni objekat | 757/2 KO Potkrajci | Kiosk | P=15m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 93 | Nepokretni privremeni objekat | 130 KO Nedakusi | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 94 | Montažno demontažni privremeni objekat | 91/26 KO Nedakusi | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 40m2 | Čelična konstrukcija. Fasada u kombinaciji metal - staklo.  Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa.. |
| 95 | Montažno demontažni privremeni objekat | 140/5 KO Resnik | Stanica za punjenje električnih vozila | P=13m2 | Tipski objekat postavljen na postojećoj podlozi. |
| 96 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3788/1 KO Bijelo polje | Kiosk | P=12m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 97 | Nepokretni privremeni objekat | 109 KO Zaton | Vikend kućica | P=48 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 98 | Nepokretni privremeni objekat | 110 KO Zaton | Vikend kućica | P=36 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 99 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 100 | Nepokretni privremeni objekat | 282/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 101 | Nepokretni privremeni objekat | 282/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 102 | Nepokretni privremeni objekat | 282/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 103 | Nepokretni privremeni objekat | 279/1 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 104 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 105 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 106 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 107 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3780/1 KO Bijelo Polje | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 30m2 | Otvorena natkrivena terasa |
| 108 | Otvorena površina u funkciji privremenih objekata sa urbanim mobilijarom | 3780/1 KO Bijelo Polje | Dječje igralište | 200 m² | Montira se na postojećoj prirodnoj podlozi od materijala otpornih na mehaničke uticaje sa svim neophodnim atestima. |
| 109 | Otvorena površina u funkciji privremenih objekata sa urbanim mobilijarom | 1857 KO Zaton | Dječje igralište | 200 m² | Montira se na postojećoj prirodnoj podlozi od materijala otpornih na mehaničke uticaje sa svim neophodnim atestima. |
| 110 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3590 KO Grab | Kiosk | P=18m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 111 | Nepokretni privremeni objekat | 283/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 112 | Nepokretni privremeni objekat | 283/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 113 | Nepokretni privremeni objekat | 279/1 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 114 | Nepokretni privremeni objekat | 282/2 KO Ravna Rijeka | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 115 | Nepokretni privremeni objekat | 1009 KO Potkrajci | Vikend kućica | P=48 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 116 | Nepokretni privremeni objekat | 1010 KO Potkrajci | Vikend kućica | P=48 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 117 | Nepokretni privremeni objekat | 1009 KO Potkrajci | Vikend kućica | P=48 m² | Otpadne vode zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 118 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3598/2 KO Grab | Kiosk za trgovinu i usluge | P=12m2 | Za trgovinu i usluge. Aluminijske plastificirane ili čelične pocinčane kutije obojene tamno sivom bojom. |
| 119 | Montažno demontažni privremeni objekat | 124/1 KO Nedakusi | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 30m2 | Zatvorena natkrivena terasa |
| 120 | Nepokretni privremeni objekat | 2198/1 KO Bijelo Polje | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 121 | Nepokretni privremeni objekat | 1490/6 KO Bijelo Polje | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 122 | Nepokretni privremeni objekat | 3683 KO Bijelo Polje | Bilbord | 4.00m x 3.00m |  |
| 123 | Nepokretni privremeni objekat | 961/3 KO Resnik | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 124 | Nepokretni privremeni objekat | 16/2 KO Bijelo Polje | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 125 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 126 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 127 | Nepokretni privremeni objekat | 25 KO Bijelo Polje | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 128 | Nepokretni privremeni objekat | 135 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 129 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 130 | Nepokretni privremeni objekat | 264/1 KO Nedakusi | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 131 | Nepokretni privremeni objekat | 1098 KO Potkrajci | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 132 | Nepokretni privremeni objekat | 1098 KO Potkrajci | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 133 | Nepokretni privremeni objekat | 279/1 KO Potkrajci | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |

**ZONA V**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nepokretni privremeni objekat | 1490/5, 4263/1, 4261,4257, 4258/1, 4259/1, 4260, 4252, 4254, 4253, 4249, 4215, 4214, 4213, 4210, 4211, 4208, 4207, 4206, 4200, 4197, 4195, 4193, 4196, 4199, 4198, 4192, 4191, 4189, 4188, 4061, 4057, 4058, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4038, 3935, 3936, 3943, 3944,3945,3946,4045, 4046, 4043, 4037, 4027, 4049, 4309,4730, 4729,4728 KO Bijelo Polje | Sportski objekat - otvoreni teren - trim staza | Oko 8000/26m | Fazna izgradnja |
| 2 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 4038 KO Bijelo Polje | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 300m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3163/5 KO Bijelo Polje | Fiksna radiokomunikaciona stanica | U skladu sa dokumentacijom | Montira se na antenski stub |
| 4 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 614 KO Nedakusi | Pčelinjak | Prema broju košnica |  |
| 5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 614 KO Nedakusi | Hala i hangar | Maksimalno100m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 6 | Montažno demontažni privremeni objekat | 614 KO Nedakusi | Nadstrešnica za odmor | 25m2 |  |
| 7 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 140/2 KO Potkrajci | Privremeni ugostiteljski objekat | P=60 m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 8 | Nepokretni privremeni objekat | 1349 KO Bistrica | Uzgajalište riba | P=500 m2 | Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 9 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1166 KO Lozna | Fiksna radiokomunikaciona stanica | U skladu sa dokumentacijom | Montira se na antenski stub |
| 10 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2799/4 KO Lozna | Betonjerka na gradilištu | Plato 20.00mx34.00m |  |
| 11 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2799/4 KO Lozna | Privremena asfaltna baza | Plato 47.00mx48.00m | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 12 | Montažno demontažni privremeni objekat | 844 KO Pavino Polje | Hala i hangar | Maksimalno 1000m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 13 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 163 KO Gubavač | Uzgajalište riba | P=300 m2 | Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 14 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 735/1 KO Babajići | Hala i hangar | Maksimalno 4000m2 | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 15 | Montažno demontažni privremeni objekat | 735/1 KO Babajići | Mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva | Rezervoar kapaciteta do 25m3 | Mjere zaštite životne sredine kako je predviđeno uslovima i smjernicama iz tekstualnog dijela programa. |
| 16 | Montažno demontažni privremeni objekat | 735/1 KO Babajići | Privremena trafostanica naponskog nivoa 10kV | P=15 m2 |  |
| 17 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 735/1 KO Babajići | Privremeni ugostiteljski objekat | Maksimalno 300m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 18 | Montažno demontažni privremeni objekat | 3362/1 i 3365 KO Bijelo Polje | Hala i hangar | 7m x 15m | Konstrukcija čelična ili armirano betonska, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 19 | Montažno demontažni illi nepokretni privremeni objekat | 1433/3 KO Boljanin | Hala i hangar | Maksimalno 200m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 20 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1432 KO Boljanin | Betonjerka na gradilištu | Tipsko mobilno postrojenje | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 21 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Privremeni ugostiteljski objekat | P=BGP1000m2 Spratnost P+1 |  |
| 22 | Montažno demontažni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Ugostiteljska terasa | P=300m2 |  |
| 23 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 24 | Nepokretni privremeni objekat | 39/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 25 | Nepokretni privremeni objekat | 38/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 26 | Nepokretni privremeni objekat | 39/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 27 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 28 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 29 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 30 | Nepokretni privremeni objekat | 40/1 KO Kostenica | Vikend kućica | P=60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 31 | Montažno demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat | 4/4 KO Kostenica | Uzgajalište riba | P=300m2 | Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 32 | Montažno demontažni privremeni objekat | 23 KO Kostenica | Fiksna radiokomunikaciona stanica | U skladu sa dokumentacijom | Montira se na antenski stub |
| 33 | Nepokretni privremeni objekat | 673 KO Voljavac | Vikend kućica | 60m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 34 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2437KO Korita | Objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza | Maksimalno 10m2 | Uz saglasnost nadležnog državnog organa |
| 35 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1182 KO Poda | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | 15x6.40m | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 39 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1332 KO Pali | Objekat za trgovinu i usluge | P=40 m2 | Tipski objekat ili od PVC aluminijuma pocinčanog čelika. Fasada i krovni pokrivač aluminijski ili čelični pocinčani lim. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 40 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1087/1 KO Godijevo | Kiosk | 2m x 4m | Tipski objekat ili od PVC aluminijuma pocinčanog čelika. Fasada i krovni pokrivač aluminijski ili čelični pocinčani lim. |
| 41 | Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat | 1370 KO Dobrinje | Uzgajalište riba | Maksimalno 300m2 | Otvoreni betonski bazen.  Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 42 | Montažno demontažni privremeni objekat | 383 KO Rasovo | Privremeni ugostiteljski objekat | P=15 m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Krovni pokrivač lim. Fasadna obloga drvo ili kamen.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 44 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2799/4 KO Lozna | Privremena trafostanica | Maksimalno 15m2 | Tipski objekat |
| 53 | Montažno demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat | 2703 i dio od 250 m2 2704 KO Majstorovina | Uzgajalište riba | 2660 m2 | U prirodnom zemljanom udubljenju  Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 54 | Montažno demontažni privremeni objekat | 2705/2 KO Majstorovina | Ribarska kućica | 9m² | Drvena kućica na postojećoj podlozi. |
| 55 | Montažno demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat | 2705/2 KO Majstorovina | Uzgajalište riba | 400m² | Betonski bazen  Kontrola kvaliteta voda u vodotoku kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 56 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1370 KO Dobrinje | Pčelinjak | U skladu sa brojem košnica | Otvorena površina sa postoljima za postavljanje košnica. |
| 57 | Montažno demontažni privremeni objekat | 89 KO Potkrajci | Privremeni ugostiteljski objekat | 6.0mx4.0m | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Krovni pokrivač lim. Fasadna obloga drvo ili kamen.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 58 | Nepokretni privremeni objekat | 663 KO Unevina | Privremeni ugostiteljski objekat | P=80 m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Fasada od fasadnih laminata ili sa drvenim oblogama.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 59 | Montažno demontažni privremeni objekat | 663 KO Unevina | Objekat za trgovinu i usluge | P=60 m2 | Čelične konstrukcije, ispune od sendvič panela. Fasada od fasadnih laminata ili sa drvenim oblogama.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 61 | Montažno demontažni privremeni objekat | 882/1 KO Poda | Privremena asfaltna baza | Plato 20mx34m | Mobilno postrojenje Zaključen Ugovor o koncesiji  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 62 | Montažno demontažni privremeni objekat | 882/1 KO Poda | Betonjerka na gradilištu | Plato 47x48m | Mobilno postrojenje Zaključen Ugovor o koncesiji  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 63 | Montažno demontažni privremeni objekat | 882/1 KO Poda | Silos | 50mx50m | Prilagođen tehnološkom procesu, zaključen Ugovor o koncesiji. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 64 | Montažno demontažni privremeni objekat | 882/1 KO Poda | Hala i hangar | 20mx50m | Na postojećoj podlozi, metalna konstrukcija, ispuna od sendvič panela. Krovni pokrivač lim. Zaključen Ugovor o koncesiji. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 65 | Montažno demontažni privremeni objekat | 882/1 KO Poda | Privremena trafostanica | Maksimalno 15m2 | Tipski objekat Zaključen Ugovor o koncesiji |
| 66 | Montažno demontažni privremeni objekat | 239/2 KO Boljanina | Betonjerka na gradilištu | Plato 14x25m | Mobilno postrojenje Zaključen Ugovor o koncesiji. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 67 | Montažno demontažni privremeni objekat | 239/2 KO Boljanina | Privremena asfaltna baza | Plato 30x35m | Mobilno postrojenje Zaključen Ugovor o koncesiji  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 68 | Montažno demontažni privremeni objekat | 460/1, 460/2 i 686 KO Voljavac | Ugostiteljska terasa | P=140m2 | Na postojećoj podlozi, terasa natkrivena suncobranima. |
| 69 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1667 KO Bojišta | Hala ili hangar | 15mx33m | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i zbrinuti u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 70 | Montažno demontažni privremeni objekat | 603/3 i 603/4 KO Gubavač | Ugostiteljska terasa | Maksimalno 170m2 | Na postojećoj podlozi terasa natkrivena tendom. |
| 73 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 685 KO Unevina | Privremeno skladište otpada | Vaga P≈60m2  Prijemna kućica  maksimalno 35m2 | Na lokaciji se predviđa montažno – demontažna vaga sa kućicom za mjerenje otpada koji se odlaže na drugoj lokaciji.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 74 | Montažno demontažni privremeni objekat | 663321 KO Poda | Hala i hangar | P=275m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 75 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 1KO Dobrakovo | Privremeno skladište otpada | Vaga P≈60m2  Prijemna kućica  maksimalno 35m2 | Na lokaciji se predviđa montažno – demontažna vaga sa kućicom za mjerenje otpada koji se odlaže na drugoj lokaciji.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 76 | Montažno demontažni privremeni objekat | 630, 634 KO Gubavač | Hala i hangar | P=1000m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 77 | Montažno demontažni privremeni objekat | 631, 633 i 636, KO Gubavač | Hala i hangar | P=2400m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 79 | Montažno demontažni privremeni objekat | 240, 241 KO Boljanina | Privremena asfaltna baza | Plato 40x40m | Mobilno postrojenje Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 80 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 2336 KO Femića Krš | Sportski objekat - otvoreni teren | 40m x 20m |  |
| 81 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 188 KO Potkrajci | Auto kamp - Otvorena površina sa prijemnom kućicom  i mobilnim sanitarnim blokom kontejnerskog tipa | 18mx30m | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 82 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1201/2 KO Lješnica | Hala i hangar | P=460m2 | Konstrukcija čelična, ispuna – sendvič paneli, krov metalni.  Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 83 | Montažno demontažni privremeni objekat | 517 i 518 KO Dobrinje | Sklonište za životinje | P=300m2 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 84 | Montažno demontažni privremeni objekat | 618/3 KO Gubavač | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | 150 m2 | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 87 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1009/1 KO Ravna Rijeka | Montažni objekat za servisiranje i pranje vozila | Maksimalno 22.5m² | Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 88 | Nepokretni privremeni objekat | 109/2 i 1410 KO Mojstir | Zip line | Dužine oko 1.2km |  |
| 89 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 110/3 KO Mojstir | Avanturistički park | Površine do 2ha |  |
| 90 | Nepokretni privremeni objekat | 755/3 KO Dobrakovo | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 91 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 3363/1 KO Bijelo Polje | Vikend kućica | Maksimalno 40m² | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa. |
| 92 | Nepokretni privremeni objekat | 657/2 KO Dobrakovo | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 93 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 1252 KO Ravna Rijeka | Vikend kućica | 6,0m x 6,0m | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 94 | Montažno-demontažni privremeni objekat | 1028 KO Kostenica | Vikend kućica | 7.50x5.70 | Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 95 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1282/1 KO Crnče Laholo | Reklamni pano | Maksimalno 4 m² |  |
| 96 | Montažno demontažni privremeni objekat | 958/9 KO Ravna Rijeka | Hala i hangar | Maksimalno 150m² | Konstrukcija čelična ili armirano betonska, ispuna – sendvič paneli, krov metalni. Otpadne vode zbrinjavati u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 97 | Montažno demontažni privremeni objekat | 1791/1 KO Kostenica | Fiksna radiokomunikaciona stanica | U skladu sa dokumentacijom | Montira se na antenski stub |
| 98 | Montažno demontažni privremeni objekat | 385/2, 385/3 KO Rasovo | Za servisiranje i pranje vozila | 5.5mx6.0m | Konstrukcija od čeličnih profila, limeni krovni pokrivač, zidna ispuna sendvič paneli.  Sve vode sa radnih i manipulativnih površina prikupiti i tretirati na separatoru masti i ulja, a potom zbrinuti kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 99 | Nepokretni privremeni objekat | 1098 KO Potkrajci | Bilbord | 3.0mx4.0m |  |
| 100 |  |  |  |  |  |

**ZONA VI**

| **br lok** | **Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo** | **katastarska parcela** | **Vrsta prema namjeni** | **dimenzije** | **opis privremenog objekta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nepokretni privremeni objekat | 4151/1 KO Majstorovina | Privremeni ugostiteljski objekat, objekat za trgovinu, iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme i ugostiteljska terasa | Maksimalna BGP 2000m2 | Otpadne vode zbrinjavati preko uređaja za prečišćavanje u skladu sa odgovarajućim Pravimikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 2 | Montažno demontažni privremeni objekat | 4151/1 KO Majstorovina | Montažna garaža za ratrak | Maksimalna BGP 500m2 |  |
| 3 | Montažno demontažni privremeni objekat | 4151/1 KO Majstorovina | Mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva | Rezervoar kapaciteta do 25 m3 | Pored rezervoara sadrži agregat za istakanje, krovište i tankvane (prihvatne posude).  Mjere zaštite životne sredine kako je predviđeno uslovima i smjernicama iz tekstualnog dijela programa |
| 4 | Montažno demontažni privremeni objekat | 4151/1 KO Majstorovina | Privremena trafostanica | Maksimalno 12m2 |  |
| 5 | Montažno demontažni privremeni objekat | 4151/1 KO Majstorovina | Bioprečišćivač | Zavisno od tehnologije | Visok nivo efikasnosti prečišćavanja, u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom, kako je propisano Smjernicama zaštite prirode i životne sredine tekstualnog dijela programa |
| 6 | Otvorena površina u funkciji privremenog objekta | 4151/1 KO Majstorovina | Privremeno parkiralište | Maksimalno 5000m2za automobile i 3000m2za autobuse |  |